1.升级内容
   版本：1.0.2.24666
   （1）优化不平衡算法
   （2）添加向量不平衡相关测量项
   （3）支持MTA上位机软件
 

2.固件升级过程需注意事宜
   （1）机器必须所有子卡都识别到的情况下进行升级。
    注意：丢板卡需升级或降级固件时例外，丢板卡时请与广州总部联系，按照总部要求进行相关操作，不可私自操作。
    总部免费服务热线：400-888-4005 -拨2（产品技术支持）-拨5（功率分析仪/功率计/数字万用表/示波记录仪 产品线）

   （2）升级过程中不可断电
    注意：途中断电，出现系统文件损坏情况，需做系统还原或重装系统；升级中断电可能会导致相关固件丢失变砖。

   （3）升级中子卡测量端口不能连接外部电压或者电流
    注意：不要在测量系统运行过程中操作。
   
   （4）不建议升级低于当前版本固件
    注意：特殊情况验证问题时，请与总部联系。
   
   （5）固件升级、降级的过程中需断开全部通信和外设的线缆，包括鼠标和键盘；固件升级、降级的过程中触摸屏、按键、远程通信都不允许操作。

3. 重点注意事项
   早期采购的PA2000mini或PA6000mini 4G硬盘的机器，升级此固件前，请务必联系总部技术。
   总部免费服务热线：400-888-4005 -拨2（产品技术支持）-拨5（功率分析仪/功率计/数字万用表/示波记录仪 产品线）
