
【特别说明】
本固件仅适应于ZDS2024C Plus和ZDS3024C示波器。

【升级步骤 - 请严格按下述步骤操作】
1、将升级包解压，并将解压后的 “ZDS2000C”文件夹拷贝到U盘根目录下，即U盘中的目录为 ZDS2000C\code；
2、插入升级U盘，给示波器上电，开机，示波器会自动进入升级界面，升级需要几分钟，请耐心等待；
3、升级完成后，蜂鸣器会响并自动重启，到此升级完成，拔出U盘即可。


【注意事项】
1、升级过程中不能拔插U盘或断电，否则可能会导致升级失败，请按2步骤重新升级。
2、升级完成后，依次按“Utility”、“系统设置”、“系统信息”，可看到当前机器的版本，可依此来判断是否升级成功。
3、U盘格式要求：USB2.0,FAT32格式。


【升级内容】
版本：1.0.41+250304
1、添加时间显示及相关指令 :SYSTem:TIME:SHOW 0|1
2、添加png截图指令 :DISPlay:DATA:PNG?
3、添加截图信息及相关指令 :STORage:SCREEnshot:INFO 0|1


【历史版本升级内容】
版本：1.0.38.240510
1、修正通道1，2与通道3,4的通道延时问题
2、修正输入10M频率以上波形AUTOSETUP不成功的问题

版本：1.0.38.231025
1、初始版本。