
【特别说明】
本固件仅适应于ZDS5000系列4通道示波器。

【升级步骤 - 请严格按下述步骤操作】
1、将升级包解压，并将解压后的 “ZDS5000”文件夹拷贝到U盘根目录下，即U盘中的目录为 ZDS5000\code；
2、插入升级U盘，给示波器上电，开机，示波器会自动进入升级界面，升级需要几分钟，请耐心等待；
3、升级完成后，蜂鸣器会响并自动重启，到此升级完成，拔出U盘即可。

【升级内容】

版本：4.1.5.240702
1、优化以太网连接稳定性
2、支持连接MTA上位机软件

【历史版本升级内容】

版本：4.0.2.230306
1、修正滚动模式下可能出现的数据不同步问题。

版本：4.0.2.220531
1、初始版本。

